INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras, 190309410
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g.1A, LT-55171 Jonava
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Darius Chachlauskas, tel. (8 349) 61636, el. paštas: jonkksc2002@gmail.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Centrinio miesto stadiono, Žeimių g. 17, Jonavoje, futbolo aikštelės su dirbtine danga remonto darbai
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Preliminarūs planuojami pagrindiniai darbai ir jų kiekiai: 
	 1
	Drenažo įrengimas

	1.1
	Iki 1,5 m gylio ir iki 0.3m skersmens duobių grežimas kraninėmis automobilinėmis grežimo mašinomis II grupės grunte k9=1.15
	100vnt
	0,34

	1.2
	Smėlio skaldos (0.15-10mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui  k9=1.15
	100m3
	0,15

	 2.
	Aikštės įrengimas

	2.1
	I grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15
	t. m3
	0,53

	2.2
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės
	100m3
	5,3

	2.3
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	100m3
	5,3

	2.4
	Drenažinio smėlio pagrindo įrengimas (20 cm)  k9=1.15
	100m3
	2,8

	2.5
	15 cm storio dvisl. pagrindo iš skaldos įrengimas  k9=1.15
	100m2
	2,8

	2.6
	Žvyro skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 3 cm , viensluoksnis)  k1=1.2,  k2=1.2, k9=1.15
	100m2
	79,2

	2.7
	Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų planiravimas 66kW (90AJ) autogreideriais I grupės grunte  k9=1.15
	t.m2
	8

	2.8
	Tranšėjų  el. kabeliui kasimas 0.65m3 ekskavatoriais I-IIgr.grunte ir užpylim. k9=1.15
	km
	0,03

	2.9
	Kabelių tiesimas tranšėjoje
	100m
	0,3

	2.10
	Kabelių apsauga
	m
	30

	2.11
	Senų apšvietimo stulpų sumontavimas
	vnt.
	2

	2.12
	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo  k9=1.15
	100m
	1,82

	2.13
	Elastinės dangos paklojimas
	m2
	7900

	2.14.
	Dirbtinės dangos paklojimas (vertinami tik darbai, pati danga neperkama)
	m2
	7900

	 3.
	Paruošiamieji darbai

	3.1
	Elektros stulpų  išardymas
	100m3
	1,8

	3.2
	Šulinėlių žiedų išardymas k9=1.15
	vnt.
	2

	3.3
	Esamos dangos nuėmimas
	100m2
	67,2

	3.4
	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas  k8=1.09, k9=1.15
	m
	170

	3.5
	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas  k8=1.09, k9=1.15
	m
	110

	3.6
	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga betono  k9=1.15
	100m3
	0,14

	3.7
	Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio  k9=1.15
	100m3
	0,07

	3.8
	Kamuolių gaudyklės įrengimas, kai stulpai metaliniai, cinkuoti 60x40 mm stačiakampis, 8 m aukščio, 40 vnt. Šoninės atramos metalinės, stačiakampis 60x80 mm, sienelių storis 3mm, cinkuotas, esamiems stulpams, įrengimas kas 20 m. Tempimo viela, diametras 4 mm, cinkuota, atstumas tarp ašių 0,7 m. 
	m
	160

	3.9
	Kamuolių gaudyklės PVC tinklas, tinklo įrengimas 
	m2
	1280



II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Fortera, 210691970
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais ir litais (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 146 156,18 Eur su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -
[bookmark: _GoBack]IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-04-29

_________


